Prilog 3.

**OBRAZAC TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA** | **TRAŽENI RASPON VRIJEDNOSTI** | **PONUĐENE VRIJEDNOSTI** |
|  |  |  |
| Radni obujam motora | 800 – 820 cm3 |  |
| Cilindri | 2 |  |
| Snaga motora | 25 – 30 KS |  |
| Spremnik goriva | 40 – 45 litara |  |
| Širina košnje | 150 – 160 cm |  |
| Vrsta reznog kućišta | Malčiranje, stražnje i bočno izbacivanje |  |
| Maksimalna visina košnje | do 130 mm |  |
| Osovina noža | Lijevano željezo min. ø 200 mm |  |
| Interval zamjene ulja | 450 – 550 radnih sati |  |
| Vrsta ovjesa | Neovisni IS, integrirani prijenos, amortizer na svakom kotaču |  |
| Maksimalna brzina vožnje | 15 – 20 km/h |  |
| Dužina kosilice | 210 – 215 cm |  |
| Težina kosilice | max. 650 kg |  |
| Ostalo | Sustav zaštite od prevrtanja |  |
| Ostalo | Pokazivač razine goriva |  |
| Ostalo | Brojač radnih sati |  |
| Jamstvo | Remen pogona noževa min. 3 godine |  |
| Jamstvo | Ovjes i dijelovi ovjesa min. 5 godina |  |
| Jamstvo | Motor min. 3 godine |  |
| Ovlašteni servis za nuđenu traktorsku kosilicu | Maksimalno u krugu od 20 km od sjedišta Općine Sračinec |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PONUDITELJ:** |
|  |  |
|  | **(pečat i potpis ovlaštene osobe)** |
|  |  |
|  | **(ime i prezime ovlaštene osobe)** |