Prilog 3. – Tehnička specifikacija

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**NOVA ELEKTRIČNA ULIČNA ČISTILICA**

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac za predmet nabave za koji dostavlja ponudu na način da se u predviđenom stupcu „DA/NE“ po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ ovisno da li ponuđeni stroj ispunjava minimalne tehničke karakteristike, dok u stupac „točan opis ponuđenoga“ upisuje točnu ponuđenu vrijednost.

|  |
| --- |
| **NOVI ELEKTRIČNI STROJ ZA ČIŠĆENJE ULICA** |
|  | **Tražene tehničke specifikacije** | **DA** | **NE** | **Točan opis ponuđenoga** |
|  | **Upisati marku i tip: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. | Stoj je nov i neupotrebljavan |  |  |  |
| 2. | Minimalne snaga 1.900w |  |  |  |
| 3. | Širina pometanja minimalno 1350 mm sa dvije bočne i jednom centralnom četkom |  |  |  |
| 4. | Kapacitet pometanja minimalno 6.000 m2 na sat vremena |  |  |  |
| 5. | Spremnik za otpad zapremine minimalno 135 lit. sa mogućnošću postavljanja vreće za otpad  |  |  |  |
| 6. | Maksimalna brzina stroja 6,5 km/h, brzina ljudskog hoda |  |  |  |
| 7. | Spremnik vode od minimalno 30 litara integriran u stroju |  |  |  |
| 8. | Filter zraka kapaciteta od minimalno 3m3 integriran u stroju |  |  |  |
| 9. | Pogon stroja elektro minimalno 24 v |  |  |  |
| 10. | Razina buke maksimalno 70 db |  |  |  |
| 11. | Radno vrijeme sa jednim punjenjem minimalno 7,5 h |  |  |  |
| 12. | Usisno crijevo za usisavanje otpada minimalne širine 100 mm i minimalne dužine 3000 mm |  |  |  |
| 13. | Prednji spremnik za krupni otpad minimalne zapremine 20 litara |  |  |  |
| 14. | Rotirajuća led lampa |  |  |  |
| 15. | Na stroj ugrađena metla za ručno pometanje |  |  |  |
| 16. | Na stroj ugrađena ručna hvataljka za otpad |  |  |  |
| 17. | Kolica za operatera koja omogućuju vožnju operateru tokom rada sa strojem |  |  |  |
| 18. | Protupožarni aparat od minimalno 1kg |  |  |  |
| 19. | Mogućnost rada bez sjedenja operatera na stroju odnosno da se iza njega hoda |  |  |  |
| 20. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci od primopredaje stroja. |  |  |  |
| 21. | U cijenu stroja uključeno puštanje stroja u rad i obuka operatera u radu sa strojem. |  |  |  |
| 22. | Osiguran mobilni servis i servisna stanica za radni stroj minimalno 2 godine |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PONUDITELJ:** |
|  |  |
|  | **(pečat i potpis ovlaštene osobe)** |
|  |  |
|  | **(ime i prezime ovlaštene osobe)** |

***Napomena:***

Uz popunjenu tehničku specifikaciju ponuditelj je dužan priložiti prospektnu dokumentaciju proizvođača i drugu tehničku dokumentaciju proizvođača vezanu isključivo za predmet nabave iz koje se jasno razaznaju sve tražene tehničke karakteristike. Ukoliko se iz prospektne dokumentacije proizvođača ne može vidjeti tražena tehnička karakteristika ponuditelj je dužan dostaviti izjavu proizvođača ili ovlaštenog distributera u kojoj garantira mogućnost isporuke svake stavke od traženih karakteristika koje nisu vidljive iz prospekta. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili, ukoliko se prilažu na stranom jeziku, popraćeni prijevodom na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača.